(module USON-8_3x2mm (layer F.Cu) (tedit 542C5D01)
  (fp_text reference U3 (at -1.5 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value Macronix_MX25L512E (at 1.5 0 90) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start 1.25 -1.75) (end 1.25 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.25 1.75) (end -1.25 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.25 1.75) (end -1.25 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.25 -1.75) (end 1.25 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1 1.75) (end 1.25 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.25 1.75) (end 1.25 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1 -1.75) (end 1.25 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.25 -1.75) (end 1.25 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1 1.75) (end -1.25 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.25 1.75) (end -1.25 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1 -1.75) (end -1.25 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.25 -1.75) (end -1.25 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd oval (at -0.75 1.35) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -0.25 1.35) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at 0.25 1.35) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at 0.75 1.35) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at 0.75 -1.35) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at 0.25 -1.35) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at -0.25 -1.35) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at -0.75 -1.35) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0 0) (size 1.7 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.075) (zone_connect 2))
)
