(module JP2-10mm (layer F.Cu) (tedit 54C61A05)
  (fp_text reference JP2-10mm (at 0 -4.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 4.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -5 5) (end 5 5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5 -5) (end 5 -5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_arc (start -5 0) (end -5 5) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_arc (start 5 0) (end 5 -5) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5 0) (size 6.5 6.5) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5 0) (size 6.5 6.5) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
)
