(module Camera_Module_OV5695_TN5695A (layer F.Cu) (tedit 5B4CEB9A)
  (fp_text reference REF** (at 0 -5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Camera_Module_OV5695_TN5695A (at 0 -4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start -4.5 -4.5) (end -3.5 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.5 -4.5) (end -4.5 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.5 4.5) (end 4.5 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.5 4.5) (end 3.5 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.5 -4.5) (end 4.5 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.5 -4.5) (end 4.5 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.5 3.5) (end -4.5 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.5 4.5) (end -3.5 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Module.3dshapes/Camera_Module_OV5695_TN5695A_raised_1mm.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
