(module USON-6_1510_0.5 (layer F.Cu) (tedit 59EE0EDF)
  (solder_mask_margin 0.025)
  (solder_paste_margin -0.001)
  (fp_text reference U3 (at 1.75 1.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value TI_TPS62237 (at 0 0.9) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0625)))
  )
  (fp_line (start -0.75 -0.5) (end 0.75 -0.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.75 -0.5) (end 0.75 0.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.75 -0.5) (end -0.75 0.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.75 0.5) (end 0.75 0.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.95 -0.8) (end -0.95 -0.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.95 -0.8) (end -0.75 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.95 0.45) (end -0.95 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.95 0.8) (end -0.75 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.75 -0.8) (end 0.95 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.95 -0.8) (end 0.95 -0.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.75 0.8) (end 0.95 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.95 0.8) (end 0.95 0.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center -0.85 1.15) (end -0.75 1.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.5 0.45) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.17))
  (pad 2 smd roundrect (at 0 0.45) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.17))
  (pad 3 smd roundrect (at 0.5 0.45) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.17))
  (pad 4 smd roundrect (at 0.5 -0.45) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.17))
  (pad 5 smd roundrect (at 0 -0.45) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.17))
  (pad 6 smd roundrect (at -0.5 -0.45) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.17))
  (pad 1 smd oval (at -0.5 0.45) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 2 smd oval (at 0 0.45) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 3 smd oval (at 0.5 0.45) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 4 smd oval (at 0.5 -0.45) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 5 smd oval (at 0 -0.45) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
  (pad 6 smd oval (at -0.5 -0.45) (size 0.25 0.45) (layers F.Paste))
)
