(module SOIC-14_N (layer F.Cu) (tedit 58503424)
  (descr "Module CMS SOJ 14 pins Large")
  (tags "CMS SOJ")
  (solder_mask_margin 0.02)
  (solder_paste_margin -0.02)
  (attr smd)
  (fp_text reference U2 (at -4.825 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value AD5241BRZ100 (at 0 1.27) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start 4.325 1.95) (end 3.925 1.95) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 4.325 -1.95) (end 4.325 1.95) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 3.925 -1.95) (end 4.325 -1.95) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -4.175 1.95) (end -4.175 3.15) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -4.325 1.95) (end -3.925 1.95) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -4.325 -1.95) (end -4.325 1.95) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -3.925 -1.95) (end -4.325 -1.95) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -4.325 1.95) (end -4.325 -1.95) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.325 1.95) (end -4.325 1.95) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.325 -1.95) (end 4.325 1.95) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.325 -1.95) (end 4.325 -1.95) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad 10 smd roundrect (at 1.27 -2.9) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 14 smd roundrect (at -3.81 -2.9) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 13 smd roundrect (at -2.54 -2.9) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 12 smd roundrect (at -1.27 -2.9) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 11 smd roundrect (at 0 -2.9) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 9 smd roundrect (at 2.54 -2.9) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at 3.81 -2.9) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at 3.81 2.9) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at 2.54 2.9) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at 1.27 2.9) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at 0 2.9) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -1.27 2.9) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -2.54 2.9) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at -3.81 2.9) (size 0.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (model Package_SO.3dshapes/SOIC-14-N.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
