(module Abracon_AWCCA-38R32 (layer F.Cu) (tedit 5425B909)
  (fp_text reference L5 (at 0 -13) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value AWCCA-38R32 (at 0 13) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -6.1 17.75) (end 6.1 17.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.1 -17.75) (end 6.1 -17.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_arc (start 6.1 8.75) (end 15 8.75) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_arc (start -6.1 8.75) (end -15 8.75) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_arc (start 6.1 -8.75) (end 15 -8.75) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_arc (start -6.1 -8.75) (end -15 -8.75) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -15 -8.75) (end -15 8.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 15 -8.75) (end 15 8.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.1 -8.75) (end -6.1 -8.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.1 -8.75) (end -6.1 8.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.1 8.75) (end 6.1 8.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.1 8.75) (end 6.1 -8.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 16.25 -19.25) (end -16.25 -19.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -16.25 -19.25) (end -16.25 19.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -16.25 19.25) (end 16.25 19.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 16.25 19.25) (end 16.25 -19.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 connect rect (at 2.3 -20.1) (size 4 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 connect rect (at -7.6 -20.1) (size 4 1) (layers F.Cu F.Mask))
)
