(module Battery_Retainer_SR44_Keystone_2996 (layer F.Cu) (tedit 544A7EC2)
  (solder_mask_margin 0.05)
  (solder_paste_margin -0.1)
  (attr smd)
  (fp_text reference Battery_Retainer_SR44_Keystone_2996 (at -8.25 -2.25 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 -5.75 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -6.6 -5.8) (end -6.6 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.57 6.27) (end -6.6 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.57 6.27) (end 6.6 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 6.6 -5.8) (end 6.6 4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 6.6 -5.8) (end -6.6 -5.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.57 6.27) (end 3.57 6.27) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 smd rect (at -7.3 0) (size 3.18 3.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 7.3 0) (size 3.18 3.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 connect circle (at 0 0) (size 10.5 10.5) (layers F.Cu F.Mask))
)
