(module SK6812_Mini (layer F.Cu) (tedit 5BDDBA9B)
  (solder_mask_margin 0.02)
  (solder_paste_margin -0.05)
  (attr smd)
  (fp_text reference U5 (at 0 -2.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value SK6812MINI (at 0 2.4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -2.05 -1.95) (end 2.05 -1.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.05 1.95) (end -2.05 -1.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.05 1.95) (end -2.05 1.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.05 -1.95) (end 2.05 1.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_text user 1 (at -1.1 -1.8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start 2.1 1.8) (end 1.9 2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 2.1 1.7) (end 1.8 2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 2.1 1.6) (end 2.1 2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 2.1 2) (end 1.7 2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.7 2) (end 2.1 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.1 2) (end -1.6 2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.1 2) (end -2.1 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 2.1 2) (end 1.6 2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 2.1 2) (end 2.1 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 2.1 -2) (end 1.6 -2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 2.1 -2) (end 2.1 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.1 -2) (end -2.1 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.1 -2) (end -1.6 -2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.85 1.75) (end -1.85 -1.75) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.85 1.75) (end -1.85 1.75) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.85 -1.75) (end 1.85 1.75) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.85 -1.75) (end 1.85 -1.75) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad 2 smd roundrect (at -0.075 0.825) (size 0.875 0.95) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.235))
  (pad 4 smd roundrect (at 0.625 -0.68) (size 1.55 1.25) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.16))
  (pad 3 smd roundrect (at 1.08 0.825) (size 0.65 0.95) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.307))
  (pad 2 smd rect (at -0.75 0.875) (size 1.6 0.85) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.975 -0.575) (size 0.85 1.45) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at 1.55 -0.875) (size 1 0.85) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.235))
  (pad 3 smd roundrect (at 1.55 0.875) (size 1 0.85) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.235))
  (pad 2 smd roundrect (at -1.55 0.875) (size 1 0.85) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.235))
  (pad 1 smd roundrect (at -1.55 -0.875) (size 1 0.85) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.235))
  (pad 1 smd oval (at -1.3 -0.875) (size 1.5 0.85) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 3 smd oval (at 1.4 0.875) (size 1.3 0.85) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 4 smd oval (at 0.95 -0.875) (size 2.2 0.85) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 2 smd oval (at -0.95 0.875) (size 2.2 0.85) (layers F.Cu F.Paste))
  (model LED_SMD.3dshapes/SK6812_Mini.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
