(module Abracon_ASPI-0418FS (layer F.Cu) (tedit 5498960C)
  (solder_mask_margin 0.005)
  (solder_paste_margin -0.1)
  (attr smd)
  (fp_text reference Abracon_ASPI-0418FS (at 0 -2.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at -0.6 0 90) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 2.8 2.5) (end 2.8 -2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.8 -2.5) (end -2.8 -2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.8 -2.5) (end -2.8 2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.8 2.5) (end 2.8 2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1 2.1) (end 1 2.1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1 -2.1) (end 1 -2.1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -2.025 0) (size 1.5 3.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 2 smd rect (at 2.025 0) (size 1.5 3.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
)
