(module SOT-363 (layer F.Cu) (tedit 5919C92B)
  (tags "SOT-323-6 SC70-6 SC-70-6")
  (attr smd)
  (fp_text reference U1 (at 1.6 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value 74LVC1G11 (at 0 -0.4 180) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start 1.05 -0.7) (end 1.05 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.05 -0.7) (end -1.05 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.05 0.7) (end -1.05 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.05 -0.7) (end 1.05 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_text user 1 (at -1 1.3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center -0.85 0.5) (end -0.85 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.65 1) (size 0.4 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at 0 1) (size 0.4 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at 0.65 1) (size 0.4 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at 0.65 -1) (size 0.4 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at 0 -1) (size 0.4 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at -0.65 -1) (size 0.4 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (model smd/smd_transistors/sot323-6.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
