(module Maxim_uMAX-10 (layer F.Cu) (tedit 58503335)
  (solder_mask_margin 0.04)
  (solder_paste_margin -0.02)
  (attr smd)
  (fp_text reference U3 (at -2 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value Maxim_MAX9611 (at 1.9 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.075)))
  )
  (fp_line (start 1.5 1.5) (end 1.3 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.5 -1.5) (end 1.5 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.3 -1.5) (end 1.5 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.3 1.5) (end -1.3 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.5 1.5) (end -1.3 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.5 -1.5) (end -1.5 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.3 -1.5) (end -1.5 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.5 1.5) (end -1.5 -1.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.5 1.5) (end -1.5 1.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.5 -1.5) (end 1.5 1.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 -1.5) (end 1.5 -1.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad 10 smd roundrect (at -1 -2.14) (size 0.28 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 9 smd roundrect (at -0.5 -2.14) (size 0.28 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at 0 -2.14) (size 0.28 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at 0.5 -2.14) (size 0.28 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at 1 -2.14) (size 0.28 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at 1 2.14) (size 0.28 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at 0.5 2.14) (size 0.28 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at 0 2.14) (size 0.28 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -0.5 2.14) (size 0.28 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at -1 2.14) (size 0.28 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (model Package_SON.3dshapes/Maxim_uMAX-10.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
