(module 6-UFBGA_1.0x1.2_0.4_0.2mm_mod (layer F.Cu) (tedit 59310AB9)
  (solder_mask_margin 0.01)
  (solder_paste_margin -0.025)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value 6-UFBGA_1.6x1.2_0.4 (at 0.8 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.127 0.127) (thickness 0.03175)))
  )
  (fp_line (start -0.5 -0.6) (end 0.5 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 -0.6) (end 0.5 0.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 0.6) (end -0.5 0.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.5 0.6) (end -0.5 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_circle (center -0.3 -0.4) (end -0.3 -0.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.6 -0.7) (end -0.6 -0.45) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.6 -0.7) (end -0.35 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.35 -0.7) (end 0.6 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.6 -0.7) (end 0.6 -0.45) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.35 0.7) (end 0.6 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.6 0.7) (end 0.6 0.45) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.35 0.7) (end -0.6 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.6 0.7) (end -0.6 0.45) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_circle (center -0.8 -0.65) (end -0.8 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (pad A1 smd roundrect (at -0.25 -0.45) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2)
    (zone_connect 2))
  (pad B1 smd roundrect (at -0.25 0) (size 0.3 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2)
    (zone_connect 2))
  (pad C1 smd roundrect (at -0.25 0.45) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2)
    (zone_connect 2))
  (pad A2 smd roundrect (at 0.25 -0.45) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2)
    (zone_connect 2))
  (pad B2 smd roundrect (at 0.25 0) (size 0.3 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2)
    (zone_connect 2))
  (pad C2 smd roundrect (at 0.25 0.45) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2)
    (zone_connect 2))
)
