(module Card_Edge_12x2_2.54mm_TE_5530843-1 (layer F.Cu) (tedit 5580041C)
  (solder_mask_margin 0.07)
  (attr virtual)
  (fp_text reference J1 (at 10 -6.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value CONTROLLER (at -10.5 -6.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 14 -7.5) (end 16 -7.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 11 -7.5) (end 13 -7.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 8 -7.5) (end 10 -7.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 5 -7.5) (end 7 -7.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2 -7.5) (end 4 -7.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -14 -7.5) (end -16 -7.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -11 -7.5) (end -13 -7.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -8 -7.5) (end -10 -7.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -5 -7.5) (end -7 -7.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2 -7.5) (end -4 -7.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1 -7.5) (end -1 -7.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -16.17 -1.6256) (end 16.17 -1.6256) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -16.17 0) (end -16.17 -7.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 16.17 0) (end 16.17 -7.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -16.17 0) (end 16.17 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad 1 connect rect (at -13.97 -3.375) (size 1.65 3.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 connect rect (at -13.97 -3.375) (size 1.65 3.5) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 3 connect rect (at -11.43 -3.375) (size 1.65 3.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4 connect rect (at -11.43 -3.375) (size 1.65 3.5) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 5 connect rect (at -8.89 -3.375) (size 1.65 3.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 6 connect rect (at -8.89 -3.375) (size 1.65 3.5) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 7 connect rect (at -6.35 -3.375) (size 1.65 3.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 8 connect rect (at -6.35 -3.375) (size 1.65 3.5) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 9 connect rect (at -3.81 -3.375) (size 1.65 3.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 10 connect rect (at -3.81 -3.375) (size 1.65 3.5) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 11 connect rect (at -1.27 -3.375) (size 1.65 3.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 12 connect rect (at -1.27 -3.375) (size 1.65 3.5) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 13 connect rect (at 1.27 -3.375) (size 1.65 3.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 14 connect rect (at 1.27 -3.375) (size 1.65 3.5) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 15 connect rect (at 3.81 -3.375) (size 1.65 3.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 16 connect rect (at 3.81 -3.375) (size 1.65 3.5) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 17 connect rect (at 6.35 -3.375) (size 1.65 3.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 18 connect rect (at 6.35 -3.375) (size 1.65 3.5) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 19 connect rect (at 8.89 -3.375) (size 1.65 3.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 20 connect rect (at 8.89 -3.375) (size 1.65 3.5) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 21 connect rect (at 11.43 -3.375) (size 1.65 3.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 22 connect rect (at 11.43 -3.375) (size 1.65 3.5) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 23 connect rect (at 13.97 -3.375) (size 1.65 3.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 24 connect rect (at 13.97 -3.375) (size 1.65 3.5) (layers B.Cu B.Mask))
)
