(module SC-70_BEC (layer F.Cu) (tedit 581F4346)
  (descr "SC70 SOT323")
  (solder_mask_margin -0.01)
  (solder_paste_margin -0.02)
  (attr smd)
  (fp_text reference Q1 (at 0 -2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value NPN (at 1.6 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start 1.3 -1.7) (end 1.3 1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.3 -1.7) (end 1.3 -1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.3 1.7) (end -1.3 -1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.3 1.7) (end -1.3 1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1 -0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1 0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1 0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1 -0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.2 -0.8) (end 0.7 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.2 -0.8) (end 1.2 -0.3) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1 0.8) (end 1.2 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.2 0.8) (end 1.2 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.2 -0.3) (end -1.2 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.2 -0.8) (end -0.7 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1 0.8) (end -1.2 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.2 0.8) (end -1.2 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (pad B smd roundrect (at -0.65 1.025) (size 0.5 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad E smd roundrect (at 0.65 1.025) (size 0.5 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad C smd roundrect (at 0 -1.025) (size 0.6 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (model TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SC-70.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
