(module "VSON-16_P0.4_4x3" (layer F.Cu) (tedit 5D6EB0D4)
  (attr smd)
  (fp_text reference "U4" (at 0 -2.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "Sony_CXA2958EN" (at 2 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start -1.5 -2) (end 1.5 -2) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.5 -2) (end 1.5 2) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.5 2) (end -1.5 2) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.5 2) (end -1.5 -2) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.1 -2) (end -1.1 2) (layer Dwgs.User) (width 0.001))
  (fp_line (start -1.7 -1.9) (end -1.7 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.7 -2.2) (end -1.1 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.7 -1.9) (end 1.7 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.7 -2.2) (end 1.1 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.7 1.9) (end -1.7 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.7 2.2) (end -1.1 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.1 2.2) (end 1.7 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.7 2.2) (end 1.7 1.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center -2 -2.1) (end -2 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad "1" smd roundrect (at -1.35 -1.655) (size 0.6 0.25) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "18" smd roundrect (at 1.35 -1.655) (size 0.6 0.25) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "9" smd roundrect (at -1.35 1.655) (size 0.6 0.25) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "10" smd roundrect (at 1.35 1.655) (size 0.6 0.25) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "2" smd roundrect (at -1.35 -1.2) (size 0.6 0.15) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "3" smd roundrect (at -1.35 -0.8) (size 0.6 0.15) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "4" smd roundrect (at -1.35 -0.4) (size 0.6 0.15) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "5" smd roundrect (at -1.35 0) (size 0.6 0.15) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "6" smd roundrect (at -1.35 0.4) (size 0.6 0.15) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "7" smd roundrect (at -1.35 0.8) (size 0.6 0.15) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "8" smd roundrect (at -1.35 1.2) (size 0.6 0.15) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "11" smd roundrect (at 1.35 1.2) (size 0.6 0.15) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "12" smd roundrect (at 1.35 0.8) (size 0.6 0.15) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "13" smd roundrect (at 1.35 0.4) (size 0.6 0.15) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "14" smd roundrect (at 1.35 0) (size 0.6 0.15) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "15" smd roundrect (at 1.35 -0.4) (size 0.6 0.15) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "16" smd roundrect (at 1.35 -0.8) (size 0.6 0.15) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "17" smd roundrect (at 1.35 -1.2) (size 0.6 0.15) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "1" smd roundrect (at -1.45 -1.65) (size 0.4 0.25) (layers "F.Paste") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "18" smd roundrect (at 1.45 -1.65) (size 0.4 0.25) (layers "F.Paste") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "9" smd roundrect (at -1.45 1.65) (size 0.4 0.25) (layers "F.Paste") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "10" smd roundrect (at 1.45 1.65) (size 0.4 0.25) (layers "F.Paste") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "2" smd roundrect (at -1.45 -1.2) (size 0.4 0.15) (layers "F.Paste") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "3" smd roundrect (at -1.45 -0.8) (size 0.4 0.15) (layers "F.Paste") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "4" smd roundrect (at -1.45 -0.4) (size 0.4 0.15) (layers "F.Paste") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "5" smd roundrect (at -1.45 0) (size 0.4 0.15) (layers "F.Paste") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "6" smd roundrect (at -1.45 0.4) (size 0.4 0.15) (layers "F.Paste") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "7" smd roundrect (at -1.45 0.8) (size 0.4 0.15) (layers "F.Paste") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "8" smd roundrect (at -1.45 1.2) (size 0.4 0.15) (layers "F.Paste") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "11" smd roundrect (at 1.45 1.2) (size 0.4 0.15) (layers "F.Paste") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "12" smd roundrect (at 1.45 0.8) (size 0.4 0.15) (layers "F.Paste") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "13" smd roundrect (at 1.45 0.4) (size 0.4 0.15) (layers "F.Paste") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "14" smd roundrect (at 1.45 0) (size 0.4 0.15) (layers "F.Paste") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "15" smd roundrect (at 1.45 -0.4) (size 0.4 0.15) (layers "F.Paste") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "16" smd roundrect (at 1.45 -0.8) (size 0.4 0.15) (layers "F.Paste") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "17" smd roundrect (at 1.45 -1.2) (size 0.4 0.15) (layers "F.Paste") (roundrect_rratio 0.25))
  (model "${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Sensor_Optical.3dshapes/Sony_CXA2958EN.step"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
