(module EPC_EPC2019 (layer F.Cu) (tedit 5564D903)
  (solder_mask_margin -0.03)
  (solder_paste_margin 0.01)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 3 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value EPC_EPC2019 (at 0 -1.2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start 1.633 -0.675) (end 1.633 0.675) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.633 0.675) (end -1.633 0.675) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.633 0.675) (end -1.633 -0.675) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.633 -0.675) (end 1.633 -0.675) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.583 0.625) (end 1.183 0.625) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.583 0.625) (end -1.183 0.625) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.583 -0.625) (end 1.183 -0.625) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.583 -0.625) (end -1.183 -0.625) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.583 -0.625) (end 1.583 0.625) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.583 -0.625) (end -1.583 0.625) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.383 -0.425) (end 1.383 0.425) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.383 0.425) (end -1.383 0.425) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.383 0.425) (end -1.383 -0.425) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.383 -0.425) (end 1.383 -0.425) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad G smd circle (at -1.2 0.225) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad S smd circle (at -1.2 -0.225) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 7 smd circle (at 1.2 0.225) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad S smd circle (at 1.2 -0.225) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad D smd oval (at -0.6 0) (size 0.29 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad S smd oval (at 0 0) (size 0.29 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad D smd oval (at 0.6 0) (size 0.29 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
)
