(module JP-7_Edge_Mount (layer F.Cu) (tedit 544D2C1D)
  (fp_text reference JP-7_Edge_Mount (at -5.75 3.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 3.5 3.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -7.5 2.7) (end 7.5 2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 7.5 2.7) (end 7.5 -5.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 7.5 -5.5) (end -7.5 -5.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -7.5 -5.5) (end -7.5 2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 connect rect (at -6 1.425) (size 1.2 2.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 connect rect (at -4 1.425) (size 1.2 2.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 connect rect (at -2 1.425) (size 1.2 2.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4 connect rect (at 0 1.425) (size 1.2 2.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 5 connect rect (at 2 1.425) (size 1.2 2.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 6 connect rect (at 4 1.425) (size 1.2 2.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 7 connect rect (at 6 1.425) (size 1.2 2.25) (layers F.Cu F.Mask))
)
