(module JST_SH_BM12B-SRSS-TB_12x1.00mm_Straight (layer F.Cu) (tedit 5C2CCC9B)
  (descr http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eSH.pdf)
  (tags "connector jst sh")
  (attr smd)
  (fp_text reference J1 (at -7.5 0.5125 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value MCU (at 0 2.7625) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 7.9 2.55) (end -7.9 2.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 7.9 -2.7) (end 7.9 2.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -7.9 -2.7) (end 7.9 -2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -7.9 2.55) (end -7.9 -2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.5 -1.0625) (end 5.5 -0.8625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.5 -1.0625) (end 4.5 -0.8625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.5 -1.0625) (end 3.5 -0.8625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.5 -1.0625) (end 2.5 -0.8625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.5 -1.0625) (end 1.5 -0.8625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.5 -1.0625) (end 0.5 -0.8625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.5 -1.0625) (end -0.5 -0.8625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.5 -1.0625) (end -1.5 -0.8625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.5 -1.0625) (end -2.5 -0.8625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.5 -1.0625) (end -3.5 -0.8625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.5 -1.0625) (end -4.5 -0.8625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.5 -1.0625) (end -5.5 -0.8625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.9 0.1875) (end 5.9 -0.4625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.9 0.1875) (end 5.9 0.1875) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.9 -0.4625) (end -5.9 0.1875) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.9 -1.5625) (end 5.9 -1.0625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.9 -1.5625) (end 5.9 -1.5625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.9 -1.0625) (end -5.9 -1.5625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7 0.3375) (end 6.5 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7 0.3375) (end 7 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.5 0.3375) (end 7 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.5 0.3375) (end 6.5 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.5 0.9375) (end 6.5 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.5 -0.0625) (end 6.5 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.5 -0.0625) (end 6.5 -0.0625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.5 0.9375) (end 6.5 -0.0625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7 0.9375) (end 6.1 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7 -0.0625) (end 7 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7 0.3375) (end -6.5 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7 0.3375) (end -7 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.5 0.3375) (end -7 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.5 0.3375) (end -6.5 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.5 0.9375) (end -6.5 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.5 -0.0625) (end -6.5 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.5 -0.0625) (end -6.5 -0.0625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.5 0.9375) (end -6.5 -0.0625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7 0.9375) (end -6.1 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7 -0.0625) (end -7 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.9 -1.9625) (end 5.9 -1.9625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_circle (center -6.5 1.5875) (end -6.25 1.5875) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 13 smd roundrect (at 6.8 -1.2625) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 13 smd roundrect (at -6.8 -1.2625) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 1 smd roundrect (at -5.5 1.2625) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -4.5 1.2625) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -3.5 1.2625) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -2.5 1.2625) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at -1.5 1.2625) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at -0.5 1.2625) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at 0.5 1.2625) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at 1.5 1.2625) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 9 smd roundrect (at 2.5 1.2625) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 10 smd roundrect (at 3.5 1.2625) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 11 smd roundrect (at 4.5 1.2625) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 12 smd roundrect (at 5.5 1.2625) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (model Connector_JST.3dshapes/JST_SH_SM12B-SRSS-TB_1x12-1MP_P1.00mm_Horizontal.step
    (offset (xyz 0 1.269999980926514 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
