(module JP-18_2R_2mm (layer F.Cu) (tedit 548970A5)
  (fp_text reference JP-18_2R_2mm (at 0 -2.75) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 2.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -7 2) (end 9 2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 9 2) (end 9 -2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 9 -2) (end -9 -2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -9 -2) (end -9 0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -9 0) (end -7 0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -7 0) (end -7 2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -7 2) (end -9 2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -9 2) (end -9 0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 9.5 -2.5) (end -9.5 -2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 9.5 -2.5) (end 9.5 3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 9.5 3) (end -9.5 3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -9.5 3) (end -9.5 -2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 thru_hole rect (at -8 1) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -8 -1) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -6 1) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 connect oval (at -8 -1.125) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 1 connect rect (at -8 1.125) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 3 connect oval (at -6 1.125) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -6 -1) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 connect oval (at -6 -1.125) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -4 1) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 connect oval (at -4 1.125) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -4 -1) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 connect oval (at -4 -1.125) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -2 1) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 connect oval (at -2 1.125) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -2 -1) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0 1) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 0 -1) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 2 1) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 2 -1) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 4 1) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 4 -1) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 6 1) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 6 -1) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 8 1) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 8 -1) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 connect oval (at -2 -1.125) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 9 connect oval (at 0 1.125) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 10 connect oval (at 0 -1.125) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 11 connect oval (at 2 1.125) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 12 connect oval (at 2 -1.125) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 13 connect oval (at 4 1.125) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 14 connect oval (at 4 -1.125) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 15 connect oval (at 6 1.125) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 16 connect oval (at 6 -1.125) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 17 connect oval (at 8 1.125) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 18 connect oval (at 8 -1.125) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
)
