(module DO-214AC (layer F.Cu) (tedit 591B098D)
  (solder_mask_margin 0.05)
  (solder_paste_margin -0.02)
  (attr smd)
  (fp_text reference D4 (at 0 -2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value DO-214AC (at 0 0.4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0625)))
  )
  (fp_line (start -2.25 -1.4) (end 2.25 -1.4) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.25 1.4) (end 2.25 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.55 1.4) (end -2.25 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.55 1.5) (end -1.55 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.25 1.5) (end -1.55 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.25 1.4) (end -2.25 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.55 -1.5) (end -1.55 -1.4) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.25 -1.5) (end -1.55 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.25 -1.4) (end -2.25 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 2.3 -1.35) (end -2.3 -1.35) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.3 1.35) (end 2.3 -1.35) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.3 1.35) (end 2.3 1.35) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.3 -1.35) (end -2.3 1.35) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.5 0.75) (end -2.3 0.75) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.5 -0.75) (end -2.5 0.75) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.3 -0.75) (end -2.5 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.5 0.75) (end 2.3 0.75) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.5 -0.75) (end 2.5 0.75) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.3 -0.75) (end 2.5 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.55 -1.6) (end 2.55 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.55 -1.6) (end 2.55 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.55 -1) (end -2.55 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.75 -1) (end -2.55 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.75 1) (end -2.75 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.55 1) (end -2.75 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.55 1.6) (end -2.55 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.55 1.6) (end -2.55 1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.55 1) (end 2.55 1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.75 1) (end 2.55 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.75 0.95) (end 2.75 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.75 -1) (end 2.75 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.55 -1) (end 2.75 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 2 smd roundrect (at 1.85 0) (size 1.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.15)
    (zone_connect 2))
  (pad 1 smd roundrect (at -1.85 0) (size 1.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.15)
    (zone_connect 2))
  (model Diode_SMD.3dshapes/smd_diode/do214ac.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 180))
  )
)
