(module SON-6_0.5mm_1.5x1mm (layer F.Cu) (tedit 56EE8EA3)
  (attr smd)
  (fp_text reference U2 (at -1.4 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value TI_TPS62237 (at -1.2 0 90) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start -0.95 0.7) (end -0.95 0.45) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.7 0.7) (end -0.95 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.95 0.7) (end 0.7 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.95 0.45) (end 0.95 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.95 -0.7) (end 0.95 -0.45) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.7 -0.7) (end 0.95 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.95 -0.7) (end -0.7 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.95 -0.7) (end -0.95 -0.45) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1 0.75) (end -1 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1 0.75) (end -1 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1 -0.75) (end 1 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1 -0.75) (end 1 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.75 0.5) (end -0.75 -0.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.75 0.5) (end -0.75 0.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.75 -0.5) (end 0.75 0.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.75 -0.5) (end 0.75 -0.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad 1 smd rect (at -0.5 0.385) (size 0.3 0.52) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad 2 smd rect (at 0 0.385) (size 0.3 0.52) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad 3 smd rect (at 0.5 0.385) (size 0.3 0.52) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad 4 smd rect (at 0.5 -0.385) (size 0.3 0.52) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad 5 smd rect (at 0 -0.385) (size 0.3 0.52) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad 6 smd rect (at -0.5 -0.385) (size 0.3 0.52) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad 1 smd oval (at -0.5 0.385) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at 0 0.385) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at 0.5 0.385) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at 0.5 -0.385) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at 0 -0.385) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at -0.5 -0.385) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
