(module Allegro_ACS711EEXLT (layer F.Cu) (tedit 54C58A6A)
  (solder_mask_margin 0.03)
  (solder_paste_margin -0.03)
  (attr smd)
  (fp_text reference Allegro_ACS711EEXLT (at 0 -2.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 2.5) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center -1.8 2.2) (end -1.8 2.1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.9 1.9) (end 1.9 1.1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.9 1.1) (end -1.9 1.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.9 1.9) (end -1.1 1.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.1 1.9) (end 1.9 1.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.1 -1.9) (end 1.9 -1.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.9 -1.9) (end 1.9 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.9 -1.9) (end -1.1 -1.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.9 -1.9) (end -1.9 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2 -2) (end 2 2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2 2) (end -2 2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2 2) (end -2 -2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2 -2) (end 2 -2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 smd rect (at -0.5 1.235) (size 0.8 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 2 smd rect (at 0.5 1.235) (size 0.8 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 5 smd rect (at 1.45 -0.25) (size 0.85 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 6 smd rect (at 1.45 -0.75) (size 0.85 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 7 smd rect (at 0.75 -1.45 90) (size 0.85 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 8 smd rect (at 0.25 -1.45 90) (size 0.85 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -0.25 -1.45 90) (size 0.85 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -0.75 -1.45 90) (size 0.85 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -1.45 -0.75) (size 0.85 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 12 smd rect (at -1.45 -0.25) (size 0.85 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
)
