(module
    Battery_Retainer_2032_BK-912
    (layer F.Cu)
    (tedit 543C2BE7)
    (attr smd)
    (fp_text
        reference
        BT2
        (at
            -10.9 3.7)
        (layer
            F.SilkS)
        (effects
            (font
                (size
                    0.6
                    0.6)
                (thickness
                    0.127)
            )
        )
    )
    (fp_text
        value
        BR2032
        (at
            0 9.7)
        (layer
            F.SilkS)
        (effects
            (font
                (size
                    0.8
                    0.8)
                (thickness
                    0.127)
            )
        )
    )
    (fp_line
        (start
            -7.49
            -7.62)
        (end
            -10.67
            -4.83)
        (layer
            F.CrtYd)
        (width
            0.05)
    )
    (fp_line (start 7.49 -7.62) (end 10.67 -4.83) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -7.49 -7.62) (end 7.49 -7.62) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_circle (center 0 0) (end 10 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
    (pad
        2
        connect
        circle
        (at
            0
            0)
        (size
            17.78
            17.78)
        (layers
            F.Cu
            F.Mask)
        (zone_connect
            2)
    )
    (pad 1 smd rect (at -10.985 0) (size 2.79 5.08) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.2) (zone_connect 2))
    (pad 1 smd rect (at 10.985 0) (size 2.79 5.08) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.2) (zone_connect 2))
)
