(module ALPS_SSSS810701 (layer F.Cu) (tedit 5931CE52)
  (solder_mask_margin 0.025)
  (solder_paste_margin -0.025)
  (attr smd)
  (fp_text reference JP1 (at -4.05 -1.3 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value 5/3.3V (at 0 -0.4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_line (start -3.35 0) (end 3.35 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.35 0) (end 3.35 -2.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.35 -2.6) (end -3.35 -2.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.35 -2.6) (end -3.35 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.1 0) (end 0.1 1.3) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.1 1.3) (end 0.3 1.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.3 1.5) (end 1.2 1.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.2 1.5) (end 1.4 1.3) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.4 1.3) (end 1.4 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.1 1.3) (end -0.3 1.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.2 1.5) (end -1.4 1.3) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.95 1.5) (end -0.55 1.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.4 1) (end -1.4 0.65) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.4 0.35) (end -1.4 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.1 1) (end -0.1 0.65) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.1 0.35) (end -0.1 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.75 1.5) (end 0.75 1.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.75 1.5) (end -0.75 1.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.6 -2.85) (end -3.1 -2.85) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -3.6 -2.85) (end -3.6 -2.4) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -3.6 0.25) (end -3.6 -0.25) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -3.6 0.25) (end -3.1 0.25) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 3.6 -2.85) (end 3.15 -2.85) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 3.6 -2.85) (end 3.6 -2.4) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 3.6 0.25) (end 3.6 -0.25) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 3.6 0.25) (end 3.1 0.25) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (pad 1 smd roundrect (at -2.25 -3.05) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -1.5 -1.3) (size 0.9 0.9) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 1.5 -1.3) (size 0.9 0.9) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1))
  (pad 2 smd roundrect (at 0.75 -3.05) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at 2.25 -3.05) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Button_Switch_SMD.3dshapes/ALPS_SSSS810701.step
    (at (xyz 0 0.05118110236220473 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
