(module SOD-123 (layer F.Cu) (tedit 591B0E06)
  (tags SOD123)
  (attr smd)
  (fp_text reference D1 (at 2.125 -1.125) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value MBR0520L (at 0.3 0.6 180) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start -1.425 0.85) (end 1.425 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.425 0.85) (end 1.425 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.425 -0.85) (end -1.425 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.425 -0.85) (end -1.425 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad K smd roundrect (at -1.7 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad A smd roundrect (at 1.7 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (model Diode_SMD.3dshapes/smd_diode/sod123.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 180))
  )
)
