(footprint "BM20B(0.8)-40DS-0.4V(51)" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (property "LCSC" "C424542")
  (property "MFG" "Hirose")
  (property "MPN" "BM20B(0.8)-40DP-0.4V(51)")
  (property "Sheetfile" "Samsung_S5KGN2_Module.kicad_sch")
  (property "Sheetname" "")
  (property "ki_description" "Samsung_S5KGN2SP03_5000W_XWB5031_camera_module connector")
  (property "ki_keywords" "connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference "J1" (at 0 -1.8 unlocked) (layer "F.SilkS") hide
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
    (tstamp a22816d3-bc6c-4052-addc-e0a22642be2a)
  )
  (fp_text value "CAM0" (at 0 1.95 unlocked) (layer "F.Fab")
      (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0625)))
    (tstamp 7e112725-1604-4840-82bb-460d0723e73e)
  )
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at 0 1.55 unlocked) (layer "F.Fab")
      (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0625)))
    (tstamp 9cec5622-d6fa-46fc-ac69-09b4552bb48b)
  )
  (fp_rect (start -4.7 -1.45) (end -4.05 -1.3)
    (stroke (width 0) (type solid)) (fill solid) (layer "F.SilkS") (tstamp 29f0db02-a8b8-4df0-9099-73375837cba7))
  (fp_rect (start -4.7 1.3) (end -4.05 1.45)
    (stroke (width 0) (type solid)) (fill solid) (layer "F.SilkS") (tstamp a7f83a30-7807-4f32-8ce7-2268ea28d1a9))
  (fp_rect (start 4.05 -1.45) (end 4.7 -1.3)
    (stroke (width 0) (type solid)) (fill solid) (layer "F.SilkS") (tstamp 35ffdfaf-a57d-468c-99e9-53dd8b9f03ee))
  (fp_rect (start 4.05 1.3) (end 4.7 1.45)
    (stroke (width 0) (type solid)) (fill solid) (layer "F.SilkS") (tstamp 59ece32b-1636-4c5b-8881-13cfb16d02b1))
  (fp_arc (start -5.475 -1.3) (mid -5.453033 -1.353033) (end -5.4 -1.375)
    (stroke (width 0.15) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp a027245e-5d9b-4129-a5f3-0a30804961fa))
  (fp_arc (start -5.4 1.375) (mid -5.453033 1.353033) (end -5.475 1.3)
    (stroke (width 0.15) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 99d821af-db1a-4a6d-943d-4090264da6cd))
  (fp_arc (start 5.4 -1.375) (mid 5.453033 -1.353033) (end 5.475 -1.3)
    (stroke (width 0.15) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp fbba82e5-351d-422f-bee0-de87016183e8))
  (fp_arc (start 5.475 1.3) (mid 5.453033 1.353033) (end 5.4 1.375)
    (stroke (width 0.15) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp bbda30e1-e9ad-4cf2-9c33-d0a064a65a27))
  (fp_poly
    (pts
      (xy -3.8 1.45)
      (xy -3.95 1.7)
      (xy -3.65 1.7)
    )

    (stroke (width 0) (type solid)) (fill solid) (layer "F.SilkS") (tstamp 8a7d264c-8a33-49e8-8ff5-eae22e7fb04a))
  (fp_poly
    (pts
      (xy -5.3 -1.3)
      (xy -5.3 -1.45)
      (xy -5.4 -1.45)
      (xy -5.55 -1.3)
      (xy -5.55 1.3)
      (xy -5.4 1.45)
      (xy -5.3 1.45)
      (xy -5.3 1.3)
      (xy -5.4 1.3)
      (xy -5.4 -1.3)
    )

    (stroke (width 0) (type solid)) (fill solid) (layer "F.SilkS") (tstamp e5dc2dff-6890-418f-b335-379093aba182))
  (fp_poly
    (pts
      (xy 5.3 1.3)
      (xy 5.3 1.45)
      (xy 5.4 1.45)
      (xy 5.55 1.3)
      (xy 5.55 -1.3)
      (xy 5.4 -1.45)
      (xy 5.3 -1.45)
      (xy 5.3 -1.3)
      (xy 5.4 -1.3)
      (xy 5.4 1.3)
    )

    (stroke (width 0) (type solid)) (fill solid) (layer "F.SilkS") (tstamp b384668f-0fa8-4c1d-af22-9a816ab516d5))
  (fp_rect (start -4 -0.685) (end 4 -0.175)
    (stroke (width 0) (type solid)) (fill solid) (layer "Dwgs.User") (tstamp ac190ed4-68f1-4194-8535-43090bb700c2))
  (fp_rect (start -4 0.175) (end 4 0.685)
    (stroke (width 0) (type solid)) (fill solid) (layer "Dwgs.User") (tstamp 34bdb8e5-45bd-4de2-ac2b-835a1361efb9))
  (fp_line (start -5.4 -1.3) (end -5.4 1.3)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp efc72ce2-aa7b-48b9-8d97-5677ae12ea03))
  (fp_line (start -5.25 -1.45) (end 5.25 -1.45)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 80f441aa-99dc-4deb-a7ba-32fce566bc36))
  (fp_line (start 5.25 1.45) (end -5.25 1.45)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 7dd4f46c-62c4-4c91-9b16-73f9da02bbff))
  (fp_line (start 5.4 1.3) (end 5.4 -1.3)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp df5e8c96-1bbf-46d4-bd12-81e3bf1f9b25))
  (fp_arc (start -5.4 -1.3) (mid -5.356066 -1.406066) (end -5.25 -1.45)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 619366f0-9dc7-4ce8-a022-7f995a0dec59))
  (fp_arc (start -5.25 1.45) (mid -5.356066 1.406066) (end -5.4 1.3)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 88e203c6-1b6c-4042-8af4-9d416234cd1a))
  (fp_arc (start 5.25 -1.45) (mid 5.356066 -1.406066) (end 5.4 -1.3)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp a442d703-83ce-47ba-8aad-5b7a15ed5f43))
  (fp_arc (start 5.4 1.3) (mid 5.356066 1.406066) (end 5.25 1.45)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 5ead69c4-2427-4810-a1f3-9eaf99926399))
  (fp_rect (start -5.24 -1.15) (end 5.24 1.15)
    (stroke (width 0.1) (type default)) (fill none) (layer "F.Fab") (tstamp f688ca71-047d-4e05-8a0d-d6d9bf59e98e))
  (pad "1" smd roundrect (at -3.8 1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 3545e2e1-03c2-4d14-8c5c-ba39fef13f44))
  (pad "2" smd roundrect (at -3.4 1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 14b604bc-0283-493d-971c-2a8f484f3876))
  (pad "3" smd roundrect (at -3 1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 89f48203-da01-4417-ae71-83ae9bb0e78f))
  (pad "4" smd roundrect (at -2.6 1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 44c9332a-edfe-4424-a41f-ca95056a0651))
  (pad "5" smd roundrect (at -2.2 1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp ae4da35f-5527-4e24-a1d4-dd80f3e2e8b6))
  (pad "6" smd roundrect (at -1.8 1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp e26ef3eb-94e3-426f-805f-135eb90b14dc))
  (pad "7" smd roundrect (at -1.4 1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 3574cb4b-9c71-4236-8a64-196762f8b614))
  (pad "8" smd roundrect (at -1 1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp da52dc88-b29a-45c0-855c-c22e4e1870a8))
  (pad "9" smd roundrect (at -0.6 1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp d9e8e3b9-d626-449b-ae76-3407d0710772))
  (pad "10" smd roundrect (at -0.2 1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp b75dfe98-39b8-4dc2-8ec7-146e4d5204be))
  (pad "11" smd roundrect (at 0.2 1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 4c7c8252-b603-466c-9704-3087bb8b40a8))
  (pad "12" smd roundrect (at 0.6 1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 5de8b7d6-db39-4aee-a828-648ad6e3e6ec))
  (pad "13" smd roundrect (at 1 1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp acfcaea5-71d0-4d61-8207-2f2ba979ab7f))
  (pad "14" smd roundrect (at 1.4 1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 5ed93edb-fdb2-4140-bef2-103914cbb8db))
  (pad "15" smd roundrect (at 1.8 1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 890906a7-70de-4dd1-8693-2ed58d5ce3f6))
  (pad "16" smd roundrect (at 2.2 1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 7937f6ca-bdb3-45ef-9152-c6ffc11045bc))
  (pad "17" smd roundrect (at 2.6 1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 5a01df08-d5ea-4f93-b278-f35b776b943a))
  (pad "18" smd roundrect (at 3 1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 3e9ed6c9-8721-41c3-8c6e-bbbcfdd64eac))
  (pad "19" smd roundrect (at 3.4 1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp bba59183-6de1-413f-a562-e67fbb0e7270))
  (pad "20" smd roundrect (at 3.8 1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 1588f277-bdd4-4f55-b0e4-c788b3c7c8e3))
  (pad "21" smd roundrect (at 3.8 -1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 6571674d-9e01-4249-9d9b-2d0904c84b50))
  (pad "22" smd roundrect (at 3.4 -1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 227bde14-bf41-449f-aa5a-075625f075f0))
  (pad "23" smd roundrect (at 3 -1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp db6a5261-dfa6-432d-a8fc-fa2b439311dc))
  (pad "24" smd roundrect (at 2.6 -1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 69cf765b-d837-42d4-bfc8-42516fa0da7b))
  (pad "25" smd roundrect (at 2.2 -1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 5605b4d4-6e54-42e2-aed0-d583c70ec4e0))
  (pad "26" smd roundrect (at 1.8 -1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 8db588c4-3a37-4da4-9233-00f15cb34c2a))
  (pad "27" smd roundrect (at 1.4 -1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 4639f19c-7a34-4be0-a89d-6052e496bb9f))
  (pad "28" smd roundrect (at 1 -1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp ae2c61b2-2f9a-4af6-8b63-302391712786))
  (pad "29" smd roundrect (at 0.6 -1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp f7eaad77-11a8-4b71-8c01-5ee0d4c1f3a5))
  (pad "30" smd roundrect (at 0.2 -1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp a180a426-4733-42ec-9fa6-047b836623cb))
  (pad "31" smd roundrect (at -0.2 -1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 32cb5cd9-bded-464d-b72f-b49985b9c9da))
  (pad "32" smd roundrect (at -0.6 -1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 91fed749-12ed-450d-9f95-dfc03f7c7a3c))
  (pad "33" smd roundrect (at -1 -1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 7288aeba-bc96-488f-acad-df1a96a54baf))
  (pad "34" smd roundrect (at -1.4 -1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp fcfd8d18-f3cf-4ea5-b65d-5562b0463895))
  (pad "35" smd roundrect (at -1.8 -1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 39057107-29f4-4b16-b926-ab1168c6284f))
  (pad "36" smd roundrect (at -2.2 -1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 1624ebb1-d39d-4144-82ae-db6c8abf30f3))
  (pad "37" smd roundrect (at -2.6 -1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp d7aa01b2-777a-4d94-9116-48a39fcafbcf))
  (pad "38" smd roundrect (at -3 -1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 47b9a6e6-0bd4-4fb2-a0e0-51dbdc79acc3))
  (pad "39" smd roundrect (at -3.4 -1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp b0d72e76-398d-4f74-ad3a-766498e7494f))
  (pad "40" smd roundrect (at -3.8 -1.09) (size 0.23 0.42) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.145)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 6cb047d0-0ed9-4bd6-85ec-c71f89242dd8))
  (pad "MP" smd roundrect (at -5.01 -0.925) (size 0.3 0.75) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.1111)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp da3959cb-fd40-44ee-9e95-03ad540ade6f))
  (pad "MP" smd roundrect (at -5.01 0.925) (size 0.3 0.75) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.1111)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp c9539aa0-1e97-48cc-a7af-a0a8f6e48364))
  (pad "MP" smd roundrect (at 5.01 -0.925) (size 0.3 0.75) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.1111)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp a8735cd8-e3c1-45c1-90fa-58fe036c8e14))
  (pad "MP" smd roundrect (at 5.01 0.925) (size 0.3 0.75) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.1111)
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 4d11d943-9f02-4d1e-bb97-3074338e8291))
  (model ":KICAD7_3DMODEL_DIR:Connector_Hirose.3dshapes/BM20B(0.8)-40DS-0.4V.stp"
    (offset (xyz -0.39 21.22 1.345))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
