(module MODULE_HM-11_BT4_BLE (layer F.Cu) (tedit 53CD6B83)
  (fp_text reference U5 (at 5.25 10.5 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value HM-11_BL4_BLE (at 7.75 1 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -6.75 -9) (end -6.75 -3.25) (layer Cmts.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.75 -9) (end 6.75 -3.25) (layer Cmts.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.75 -3) (end 6.75 -3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_text user "NO COPPER" (at 0 -4.5) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user ANTENNA (at 0 -7.25) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -6.75 -3) (end -6.75 9.4) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.75 9.4) (end 6.75 9.4) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.75 9.4) (end 6.75 -3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.75 -9.1) (end -6.75 -9.1) (layer Cmts.User) (width 0.127))
  (pad 1 smd oval (at -6.15 -2) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -6.15 -0.5) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at -6.15 1) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at -6.15 2.5) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at -6.15 4) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at -6.15 5.5) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at -6.15 7) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at -6.15 8.5) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at 6.15 8.5) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at 6.15 7) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd oval (at 6.15 5.5) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd oval (at 6.15 4) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd oval (at 6.15 2.5) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd oval (at 6.15 1) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd oval (at 6.15 -0.5) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd oval (at 6.15 -2) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model "RF_Module.3dshapes/hm-11 ble - bluetooth 4.0 module.wrl"
    (at (xyz 0 -0.00800000037997961 0))
    (scale (xyz 10 10 10))
    (rotate (xyz 270 0 0))
  )
)
