(module JST_GH_BM06B-GHS (layer F.Cu) (tedit 591B176E)
  (descr "JST GH series connector, BM06B-GHS-TBT, top entry type")
  (tags "connector jst GH SMT top vertical entry 1.25mm pitch")
  (attr smd)
  (fp_text reference J3 (at -4.75 -2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value ENABLE (at 0 -3.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -3.75 2.975) (end 3.75 2.975) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.75 2.975) (end 3.75 2.475) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.75 2.475) (end -3.75 2.475) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.75 2.475) (end -3.75 2.975) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.45 -0.225) (end -5.45 -1.325) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.45 -1.325) (end -3.8 -1.325) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.8 -1.325) (end -3.8 -0.825) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.8 -0.825) (end -4.95 -0.825) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.95 -0.825) (end -4.95 -0.225) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.95 -0.225) (end -5.45 -0.225) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.45 -0.225) (end 5.45 -1.325) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.45 -1.325) (end 3.8 -1.325) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.8 -1.325) (end 3.8 -0.825) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.8 -0.825) (end 4.95 -0.825) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.95 -0.825) (end 4.95 -0.225) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.95 -0.225) (end 5.45 -0.225) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.375 0.325) (end -3.375 0.825) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.375 0.825) (end -2.875 0.825) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.875 0.825) (end -2.875 0.325) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.875 0.325) (end -3.375 0.325) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.125 0.325) (end -2.125 0.825) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.125 0.825) (end -1.625 0.825) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.625 0.825) (end -1.625 0.325) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.625 0.325) (end -2.125 0.325) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.875 0.325) (end -0.875 0.825) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.875 0.825) (end -0.375 0.825) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.375 0.825) (end -0.375 0.325) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.375 0.325) (end -0.875 0.325) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.375 0.325) (end 0.375 0.825) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.375 0.825) (end 0.875 0.825) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.875 0.825) (end 0.875 0.325) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.875 0.325) (end 0.375 0.325) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.625 0.325) (end 1.625 0.825) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.625 0.825) (end 2.125 0.825) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.125 0.825) (end 2.125 0.325) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.125 0.325) (end 1.625 0.325) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.875 0.325) (end 2.875 0.825) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.875 0.825) (end 3.375 0.825) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.375 0.825) (end 3.375 0.325) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.375 0.325) (end 2.875 0.325) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.85 -3.05) (end -5.85 3.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.85 3.6) (end 5.85 3.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.85 3.6) (end 5.85 -3.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.85 -3.05) (end -5.85 -3.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 smd roundrect (at -3.125 -1.675) (size 0.6 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -1.875 -1.675) (size 0.6 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -0.625 -1.675) (size 0.6 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at 0.625 -1.675) (size 0.6 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at 1.875 -1.675) (size 0.6 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at 3.125 -1.675) (size 0.6 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at 4.85 1.675) (size 1 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at -4.85 1.675) (size 1 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (model Connector_JST.3dshapes/JST_GH_BM06B-GHS.wrl
    (at (xyz -0.213 -0.094 0.01))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 90 180 0))
  )
)
