(module Shielding_Box_20x20 (layer F.Cu) (tedit 5772AE4E)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -11) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Shielding_Box_20x20 (at 0 8.75) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -9.2 -9.2) (end -9.2 -10) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -10 -9.2) (end -9.2 -9.2) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -10 10) (end -10 -10) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 10 10) (end -10 10) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 10 -10) (end 10 10) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -10 -10) (end 10 -10) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (pad 1 thru_hole circle (at -9.65 -9.65) (size 1.8 1.8) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 9.65 -9.65) (size 1.8 1.8) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 9.65 9.65) (size 1.8 1.8) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -9.65 9.65) (size 1.8 1.8) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 smd roundrect (at -10 -8) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -10 -6) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -10 -4) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at -10 -2) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at -10 0) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at -10 2) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at -10 4) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 9 smd roundrect (at -10 6) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 10 smd roundrect (at -10 8) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 11 smd roundrect (at 10 -8) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 12 smd roundrect (at 10 -6) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 13 smd roundrect (at 10 -4) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 14 smd roundrect (at 10 -2) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 15 smd roundrect (at 10 0) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 16 smd roundrect (at 10 2) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 17 smd roundrect (at 10 4) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 18 smd roundrect (at 10 6) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 19 smd roundrect (at 10 8) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 20 smd roundrect (at -8 -10 90) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 21 smd roundrect (at -6 -10 90) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 22 smd roundrect (at -4 -10 90) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 23 smd roundrect (at -2 -10 90) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 24 smd roundrect (at 0 -10 90) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 25 smd roundrect (at 2 -10 90) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 26 smd roundrect (at 4 -10 90) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 27 smd roundrect (at 6 -10 90) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 28 smd roundrect (at 8 -10 90) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 29 smd roundrect (at -8 10 90) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 30 smd roundrect (at -6 10 90) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 31 smd roundrect (at -4 10 90) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 32 smd roundrect (at -2 10 90) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 33 smd roundrect (at 0 10 90) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 34 smd roundrect (at 2 10 90) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 35 smd roundrect (at 4 10 90) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 36 smd roundrect (at 6 10 90) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 37 smd roundrect (at 8 10 90) (size 0.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
)
