(module Molex_039281083_8P_ATX_5566-08A (layer F.Cu) (tedit 56508957)
  (fp_text reference REF** (at -6.35 5.715) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Molex_039281083_8P_ATX_5566-08A (at 0 -5.715) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -10 5.8) (end -10 -5.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 10 5.8) (end -10 5.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 10 -5.8) (end 10 5.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.7 6.2) (end 1.7 4.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.7 6.2) (end 1.7 6.2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.7 4.8) (end -1.7 6.2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -10 -5.8) (end 10 -5.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 9 -4.8) (end -9 -4.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 9 4.8) (end 9 -4.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -9 4.8) (end 9 4.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -9 4.8) (end -9 -4.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (pad 1 thru_hole rect (at -6.3 -2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.1 -2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.1 -2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 6.3 -2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -6.3 2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -2.1 2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 2.1 2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 6.3 2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (model "3D/SH/Molex Mini-Fit Jr. 039281083 (ATX 8p 5566-08A).wrl"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.393701 0.393701 0.393701))
    (rotate (xyz 90 180 0))
  )
)
