(module Analog_ADXL001 (layer F.Cu) (tedit 574B5538)
  (solder_mask_margin 0.03)
  (solder_paste_margin -0.03)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.8) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value Analog_ADXL001 (at 0 2.6) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0625)))
  )
  (fp_line (start 3 -2.75) (end 3 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3 2.75) (end -3 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3 2.75) (end -3 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3 -2.75) (end 3 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1 0.75) (end -0.5 0.75) (layer Dwgs.User) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.75 -1) (end -0.75 -0.5) (layer Dwgs.User) (width 0.125))
  (fp_line (start -1 -0.75) (end -0.5 -0.75) (layer Dwgs.User) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.25 0.25) (end 0 0.75) (layer Dwgs.User) (width 0.125))
  (fp_line (start 0 0.75) (end 0.25 0.25) (layer Dwgs.User) (width 0.125))
  (fp_line (start 0 -0.75) (end 0.25 -0.25) (layer Dwgs.User) (width 0.125))
  (fp_line (start 0 -0.75) (end -0.25 -0.25) (layer Dwgs.User) (width 0.125))
  (fp_line (start 0 -0.75) (end 0 0.75) (layer Dwgs.User) (width 0.125))
  (fp_circle (center -3.05 -2.4) (end -3.05 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.25 2.5) (end -2.75 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.75 2.5) (end -2.75 2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 2.75 2) (end 2.75 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 2.75 2.5) (end 2.25 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 2.25 -2.5) (end 2.75 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 2.75 -2.5) (end 2.75 -2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.75 -2.5) (end -2.25 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.75 -2.5) (end -2.75 -2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 2.5019 -2.2479) (end 2.5019 2.2479) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_line (start 2.5019 2.2479) (end -2.5019 2.2479) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.5019 2.2479) (end -2.5019 -2.2479) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.5019 -2.2479) (end 2.5019 -2.2479) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (pad 1 smd rect (at -1.8669 -1.27) (size 1.27 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.8669 0) (size 1.27 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.8669 1.27) (size 1.27 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.8669 1.27) (size 1.27 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.8669 0) (size 1.27 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.8669 -1.27) (size 1.27 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0 1.6129 90) (size 1.27 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0 -1.6129 90) (size 1.27 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
