(module ST_VL6180X (layer F.Cu) (tedit 54F5DA1C)
  (solder_mask_margin -0.02)
  (solder_paste_margin -0.07)
  (attr smd)
  (fp_text reference U1 (at 0 -3.1) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value ST_VL6180X (at 0 3.2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center -1.9 -2.4) (end -1.8 -2.4) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.6 2.1) (end -1.6 2.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.6 2.6) (end -1.1 2.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.1 2.6) (end 1.6 2.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.6 2.6) (end 1.6 2.1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.1 -2.6) (end 1.6 -2.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.6 -2.6) (end 1.6 -2.1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.6 -2.6) (end -1.6 -2.1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.1 -2.6) (end -1.6 -2.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.65 -2.65) (end -1.65 2.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.65 2.65) (end 1.65 2.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.65 2.65) (end 1.65 -2.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.65 -2.65) (end 1.65 -2.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 smd rect (at -1 -1.875) (size 0.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1 -1.125) (size 0.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1 -0.375) (size 0.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1 0.375) (size 0.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1 1.125) (size 0.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1 1.875) (size 0.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1 1.875) (size 0.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1 1.125) (size 0.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1 0.375) (size 0.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1 -0.375) (size 0.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1 -1.125) (size 0.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1 -1.875) (size 0.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Sensor_Optical.3dshapes/ST_VL6180X.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.393701 0.393701 0.393701))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
