(module Fairchild_FDMS86163P (layer F.Cu) (tedit 555BC1C7)
  (solder_mask_margin 0.05)
  (solder_paste_margin -0.05)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.8) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value Fairchild_FDMS86163P (at 2.8 0 270) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -3 -3.5375) (end 3 -3.5375) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3 -3.5375) (end 3 3.5375) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3 3.5375) (end -3 3.5375) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3 3.5375) (end -3 -3.5375) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center -2.5 3) (end -2.6 3) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (pad S smd rect (at -1.905 2.67) (size 0.61 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S smd rect (at -0.635 2.67) (size 0.61 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S smd rect (at 0.635 2.67) (size 0.61 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G smd rect (at 1.905 2.67) (size 0.61 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D smd rect (at 1.905 -2.67) (size 0.61 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D smd rect (at 0.635 -2.67) (size 0.61 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D smd rect (at -0.635 -2.67) (size 0.61 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D smd rect (at -1.905 -2.67) (size 0.61 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D smd rect (at 0 -0.66) (size 3.91 3.75) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad D thru_hole circle (at -1.5 -2.15) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad D connect rect (at 0 -0.66) (size 3.91 3.75) (layers B.Cu)
    (zone_connect 2))
  (pad D thru_hole circle (at -0.75 -2.15) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad D thru_hole circle (at 0 -2.15) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad D thru_hole circle (at 0.75 -2.15) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad D thru_hole circle (at 1.5 -2.15) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad D thru_hole circle (at 1.5 -1.4) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad D thru_hole circle (at 0.75 -1.4) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad D thru_hole circle (at 0 -1.4) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad D thru_hole circle (at -0.75 -1.4) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad D thru_hole circle (at -1.5 -1.4) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad D thru_hole circle (at -1.5 -0.65) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad D thru_hole circle (at -0.75 -0.65) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad D thru_hole circle (at 0 -0.65) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad D thru_hole circle (at 0.75 -0.65) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad D thru_hole circle (at 1.5 -0.65) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad D thru_hole circle (at 1.5 0.1) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad D thru_hole circle (at 0.75 0.1) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad D thru_hole circle (at 0 0.1) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad D thru_hole circle (at -0.75 0.1) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad D thru_hole circle (at -1.5 0.1) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad D thru_hole circle (at -1.5 0.85) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad D thru_hole circle (at -0.75 0.85) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad D thru_hole circle (at 0 0.85) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad D thru_hole circle (at 0.75 0.85) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad D thru_hole circle (at 1.5 0.85) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad D smd rect (at -1.1 -0.1) (size 1.6 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D smd rect (at 1.1 -0.1) (size 1.6 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
