(module Heatsink_ASSMANN_V7477W_34.9x12.7 (layer F.Cu) (tedit 5BDDB3B9)
  (solder_mask_margin -0.05)
  (fp_text reference HS1 (at -16.25 0 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value V7477W (at -13.25 -5.75) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start 5.5 -0.785) (end 5.5 0.785) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.5 -0.785) (end -5.5 0.785) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0 -6.35) (end 0 6.35) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.6 -0.785) (end 1.6 0.785) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.6 -0.785) (end -1.6 0.785) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 8.1 6.35) (end 17.45 6.35) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 17.45 -6.35) (end 8.1 -6.35) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -8.1 0.785) (end -8.1 6.35) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -8.1 -0.785) (end -8.1 -6.35) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 8.1 0.785) (end 8.1 6.35) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -8.1 0.785) (end 8.1 0.785) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 8.1 -0.785) (end 8.1 -6.35) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -8.1 -0.785) (end 8.1 -0.785) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 17.45 6.35) (end 17.45 -6.35) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -17.45 6.35) (end -8.1 6.35) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -17.45 -6.35) (end -17.45 6.35) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -17.45 -6.35) (end -8.1 -6.35) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad 1 connect oval (at 12.7 0) (size 3.1 4.5) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 1 connect oval (at -12.7 0) (size 3.1 4.5) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 12.7 0) (size 3.1 3.1) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -12.7 0) (size 3.1 3.1) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Heatsink.3dshapes/ASSMANN_V7477W.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
