(module "Seiko_MS412FE" (layer F.Cu) (tedit 5F3C132F)
  (descr "Seiko rechargable lithium battery")
  (tags "Battery")
  (attr smd)
  (fp_text reference "BT1" (at 0.075 -3.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 575af988-4a09-4550-a1bd-e5b75e3fa73e)
  )
  (fp_text value "Seiko_MS412FE" (at 1 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0625)))
    (tstamp db0aa696-2cd6-4637-940c-a8bb8baf51f6)
  )
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at -1.5 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)))
    (tstamp 6022614c-4341-46ad-9bba-a9131cc7744c)
  )
  (fp_line (start 1.25 5) (end -1.25 5) (layer F.CrtYd) (width 0.05) (tstamp 0cb9ab0c-b50f-4fc4-aab8-49edef19bcb5))
  (fp_line (start -1.25 5) (end -1.25 2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05) (tstamp 55afbf42-df84-4c82-b56f-2d8b4f62df5d))
  (fp_line (start 1.25 2.5) (end 1.25 5) (layer F.CrtYd) (width 0.05) (tstamp 5d52f0a7-13a5-4a24-aedc-4cde4ff287f5))
  (fp_arc (start 0 0) (end 1.25 2.5) (angle -306.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05) (tstamp cd4235f9-ab3c-476f-9070-eedb293b2af9))
  (fp_line (start 0.5 2.25) (end 1 2.25) (layer F.Fab) (width 0.15) (tstamp 02cdd474-e155-44bc-af79-4240ce130a5d))
  (fp_line (start 0.5 -1.5) (end -1 -1.5) (layer F.Fab) (width 0.1) (tstamp 19b012ec-90c0-442d-8d1e-6cc1f79d1438))
  (fp_line (start 0.5 3) (end 0.5 4.6) (layer F.Fab) (width 0.1) (tstamp 2fd861a0-fab8-413c-a61a-ac69fae5d13e))
  (fp_line (start 1 4.6) (end 0.5 4.6) (layer F.Fab) (width 0.1) (tstamp 2fee04fe-b311-48f0-b386-0f5a69a92673))
  (fp_line (start -0.5 2.75) (end -1 2.75) (layer F.Fab) (width 0.1) (tstamp 51ebc9aa-7272-4df5-b7a7-828b77f73c22))
  (fp_line (start 0.75 2) (end 0.75 2.5) (layer F.Fab) (width 0.15) (tstamp 7b6cb422-d3bf-4fa0-ad2a-ef1fe8123450))
  (fp_line (start -1 4.6) (end -0.5 4.6) (layer F.Fab) (width 0.1) (tstamp 8405a345-5fa6-4e93-919e-2604ad276793))
  (fp_line (start -0.5 4.6) (end -0.499999 2.5) (layer F.Fab) (width 0.1) (tstamp 8978bd03-719c-4646-8f24-43efa4edb980))
  (fp_line (start -1 -1.5) (end -1 4.6) (layer F.Fab) (width 0.1) (tstamp 8aa0aa29-f84f-442b-b74e-e865f807733b))
  (fp_line (start -0.499999 2.5) (end 0.5 1.749999) (layer F.Fab) (width 0.1) (tstamp 91edc17d-6ad0-483c-a66c-fac531c21b6b))
  (fp_line (start 0.5 1.749999) (end 0.5 -1.5) (layer F.Fab) (width 0.1) (tstamp a1aae9f3-776c-4b02-bf66-7bee5bb5043a))
  (fp_line (start 1 3) (end 0.5 3) (layer F.Fab) (width 0.1) (tstamp baaaf88c-1514-4588-9220-7919df22836b))
  (fp_line (start -0.5 3) (end -1 3) (layer F.Fab) (width 0.1) (tstamp cd3fa2c6-3921-491c-acfd-411d4d2593d1))
  (fp_line (start 1 4.6) (end 1 3) (layer F.Fab) (width 0.1) (tstamp ff5907e9-9f04-49ee-b572-5a37852a1be4))
  (fp_circle (center 0 0) (end 2.4 0) (layer F.Fab) (width 0.1) (tstamp a84ac6f1-09ff-4c07-894e-738a0e16d0c1))
  (pad "" connect roundrect (at -0.25 0.25) (size 1.5 3.5) (layers "F.Adhes") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp b393d43c-1c6d-4afe-9723-b1f133f56896))
  (pad "1" smd roundrect (at 0.75 3.8) (size 0.8 2.1) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 73bf705a-c60b-44f8-828a-95ee6676baa3))
  (pad "2" smd roundrect (at -0.75 3.8) (size 0.8 2.1) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp c8ee2cd1-47f2-4e66-bb38-7edc228a5234))
  (model "${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Battery.3dshapes/Seiko_MS412FE.step"
    (offset (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
