(module "USB_C_Receptacle_JAE_DX07B024JJ1" (layer F.Cu) (tedit 5EA7FB75)
  (fp_text reference "J2" (at -5.75 1 90 unlocked) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "DX07B024JJ1R1500" (at 0 5.95 unlocked) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start -4.7 6.85) (end -4.7 1.6) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.7 1.6) (end 4.7 1.6) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.7 1.6) (end 4.7 6.85) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_arc (start 4.7 1.9) (end 4.7 2.2) (angle -180) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_arc (start -4.7 1.9) (end -4.7 1.6) (angle -180) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (pad "B12" smd roundrect (at -2.875 0.9) (size 0.27 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.185) (tstamp 499690b6-ff80-4617-b671-c8f93cc454fe))
  (pad "B11" smd roundrect (at -2.375 0.9) (size 0.27 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.185) (tstamp 499690b6-ff80-4617-b671-c8f93cc454fe))
  (pad "B10" smd roundrect (at -1.875 0.9) (size 0.27 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.185) (tstamp 499690b6-ff80-4617-b671-c8f93cc454fe))
  (pad "B9" smd roundrect (at -1.375 0.9) (size 0.27 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.185) (tstamp 499690b6-ff80-4617-b671-c8f93cc454fe))
  (pad "B8" smd roundrect (at -0.875 0.9) (size 0.27 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.185) (tstamp 499690b6-ff80-4617-b671-c8f93cc454fe))
  (pad "B7" smd roundrect (at -0.375 0.9) (size 0.27 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.185) (tstamp 499690b6-ff80-4617-b671-c8f93cc454fe))
  (pad "B6" smd roundrect (at 0.125 0.9) (size 0.27 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.185) (tstamp 499690b6-ff80-4617-b671-c8f93cc454fe))
  (pad "B5" smd roundrect (at 0.625 0.9) (size 0.27 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.185) (tstamp 499690b6-ff80-4617-b671-c8f93cc454fe))
  (pad "B4" smd roundrect (at 1.125 0.9) (size 0.27 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.185) (tstamp 499690b6-ff80-4617-b671-c8f93cc454fe))
  (pad "B3" smd roundrect (at 1.625 0.9) (size 0.27 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.185) (tstamp 499690b6-ff80-4617-b671-c8f93cc454fe))
  (pad "B2" smd roundrect (at 2.125 0.9) (size 0.27 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.185) (tstamp 499690b6-ff80-4617-b671-c8f93cc454fe))
  (pad "B1" smd roundrect (at 2.625 0.9) (size 0.27 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.185) (tstamp 499690b6-ff80-4617-b671-c8f93cc454fe))
  (pad "A12" smd roundrect (at 2.875 -0.7) (size 0.27 0.9) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.185) (tstamp 499690b6-ff80-4617-b671-c8f93cc454fe))
  (pad "A11" smd roundrect (at 2.375 -0.7) (size 0.27 0.9) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.185) (tstamp 499690b6-ff80-4617-b671-c8f93cc454fe))
  (pad "A10" smd roundrect (at 1.875 -0.7) (size 0.27 0.9) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.185) (tstamp 499690b6-ff80-4617-b671-c8f93cc454fe))
  (pad "A9" smd roundrect (at 1.375 -0.7) (size 0.27 0.9) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.185) (tstamp 499690b6-ff80-4617-b671-c8f93cc454fe))
  (pad "A8" smd roundrect (at 0.875 -0.7) (size 0.27 0.9) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.185) (tstamp 499690b6-ff80-4617-b671-c8f93cc454fe))
  (pad "A7" smd roundrect (at 0.375 -0.7) (size 0.27 0.9) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.185) (tstamp 499690b6-ff80-4617-b671-c8f93cc454fe))
  (pad "A6" smd roundrect (at -0.125 -0.7) (size 0.27 0.9) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.185) (tstamp 499690b6-ff80-4617-b671-c8f93cc454fe))
  (pad "A5" smd roundrect (at -0.625 -0.7) (size 0.27 0.9) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.185) (tstamp 499690b6-ff80-4617-b671-c8f93cc454fe))
  (pad "A4" smd roundrect (at -1.125 -0.7) (size 0.27 0.9) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.185) (tstamp 499690b6-ff80-4617-b671-c8f93cc454fe))
  (pad "A3" smd roundrect (at -1.625 -0.7) (size 0.27 0.9) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.185) (tstamp 499690b6-ff80-4617-b671-c8f93cc454fe))
  (pad "A2" smd roundrect (at -2.125 -0.7) (size 0.27 0.9) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.185) (tstamp 499690b6-ff80-4617-b671-c8f93cc454fe))
  (pad "A1" smd roundrect (at -2.625 -0.7) (size 0.27 0.9) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.185) (tstamp 499690b6-ff80-4617-b671-c8f93cc454fe))
  (pad "S1" thru_hole roundrect (at 4 0.6) (size 1.65 1.1) (drill oval 1.25 0.7 (offset 0.1 0)) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.227) (tstamp 23fa61c7-0672-4099-b875-3da9236c7327))
  (pad "S1" thru_hole roundrect (at -4 0.6) (size 1.65 1.1) (drill oval 1.25 0.7 (offset -0.1 0)) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.227) (tstamp 23fa61c7-0672-4099-b875-3da9236c7327))
  (pad "S1" thru_hole roundrect (at 4.32 0) (size 1.2 2.3) (drill oval 0.6 1.9) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.208) (tstamp d9553118-28a4-4313-8ac0-0e73bbb67383))
  (pad "S1" thru_hole roundrect (at -4.32 0) (size 1.2 2.3) (drill oval 0.6 1.9) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.208) (tstamp 5520b680-aa62-4a37-8a2a-d2917fb30cab))
  (pad "S1" thru_hole roundrect (at 5.85 5.3) (size 1.3 2.75) (drill oval 0.7 1.5 (offset 0 -0.4)) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.328) (tstamp 13c04e86-328e-44d7-9a86-6bfc23b296d9))
  (pad "S1" thru_hole roundrect (at -5.85 5.3) (size 1.3 2.75) (drill oval 0.7 1.5 (offset 0 -0.4)) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.328) (tstamp 13c04e86-328e-44d7-9a86-6bfc23b296d9))
  (model "${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Connector_USB.3dshapes/JAE_DX07B024JJ1R1500.STEP"
    (offset (xyz 0 -2.6 0.45))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
