(module JST_XH_4P_SMT (layer F.Cu) (tedit 53CBCA47)
  (tags "CONN JST XH")
  (attr smd)
  (fp_text reference P1 (at 0 2.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value BATTERY (at 0 5.842 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -7 5.5) (end -7 8.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7 8.25) (end 7 8.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7 8.25) (end 7 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7 5.5) (end 7.5 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.5 5.5) (end 7.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.5 0) (end -7.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.5 0) (end -7.5 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.5 5.5) (end -7 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 4 smd rect (at -3.75 10.75) (size 1.3 4.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.25 10.75) (size 1.3 4.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.25 10.75) (size 1.3 4.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 3.75 10.75) (size 1.3 4.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -6.95 1.75) (size 1.8 3.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 5 smd rect (at 6.95 1.75) (size 1.8 3.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
)
