(module TO-263-2P-TE (layer F.Cu) (tedit 5A27164F)
  (solder_mask_margin 0.075)
  (solder_paste_margin -0.05)
  (attr smd)
  (fp_text reference D1 (at -4.5 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value STPS20M100SG (at 0 -6) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -5.715 -2.413) (end -3.422 -2.413) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.715 -14.294) (end 5.715 -2.413) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.715 -2.413) (end -5.715 -14.294) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.422 -2.4003) (end -3.422 1.143) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.422 -2.413) (end 5.715 -2.413) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad K smd rect (at 2.75 -12.5) (size 5 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K smd rect (at -2.75 -12.5) (size 5 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K smd rect (at 2.75 -9) (size 5 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K smd rect (at -2.75 -9) (size 5 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at -5 -13.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at -3 -13.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at -1 -13.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at 1 -13.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at 3 -13.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at 5 -13.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at 4 -12.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at 2 -12.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at 0 -12.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at -2 -12.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at -4 -12.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at -5 -11.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at -3 -11.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at -1 -11.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at 1 -11.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at 3 -11.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at 5 -11.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at 4 -10.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at 2 -10.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at 0 -10.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at -2 -10.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at -4 -10.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at -5 -9.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at -3 -9.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at -1 -9.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at 1 -9.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at 3 -9.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at 5 -9.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at 5 -7.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at 4 -8.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at 3 -7.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at 2 -8.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at 1 -7.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at 0 -8.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at -1 -7.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at -2 -8.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at -3 -7.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at -4 -8.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad K thru_hole circle (at -5 -7.75) (size 0.79 0.79) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad A smd rect (at -2.54 0) (size 1.143 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A smd rect (at 2.54 0) (size 1.143 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K smd rect (at 0 -10.795) (size 10.80008 6.9977) (layers F.Cu F.Mask))
)
