(module TH_3P_1.5mm (layer F.Cu) (tedit 581F1B04)
  (solder_mask_margin 0.01)
  (attr virtual)
  (fp_text reference REF** (at 0 1.25) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value TH_3P_1.5mm (at 0 -1.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -2.25 -0.75) (end 2.25 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.25 -0.75) (end 2.25 0.75) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.25 0.75) (end -2.25 0.75) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.25 0.75) (end -2.25 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad 1 thru_hole rect (at -1.5 0) (size 1.05 1.3) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole roundrect (at 0 0) (size 1.05 1.3) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 thru_hole roundrect (at 1.5 0) (size 1.05 1.3) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
)
