(module Molex_039281243_24P_ATX_5566-24A (layer F.Cu) (tedit 56505D5F)
  (fp_text reference REF** (at -23.1 5.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Molex_039281243_24P_ATX_5566-24A (at 0 5.6) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -26.8 5.8) (end -26.8 -5.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 26.8 5.8) (end -26.8 5.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 26.8 -5.8) (end 26.8 5.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.7 6.2) (end 1.7 4.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.7 6.2) (end 1.7 6.2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.7 4.8) (end -1.7 6.2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -26.8 -5.8) (end 26.8 -5.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 25.8 -4.8) (end -25.8 -4.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 25.8 4.8) (end 25.8 -4.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -25.8 4.8) (end 25.8 4.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -25.8 4.8) (end -25.8 -4.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (pad 1 thru_hole rect (at -23.1 -2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -18.9 -2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -14.7 -2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -10.5 -2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -6.3 -2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -2.1 -2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 2.1 -2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 6.3 -2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 10.5 -2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 14.7 -2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 18.9 -2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 23.1 -2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -23.1 2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -18.9 2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -14.7 2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -10.5 2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -6.3 2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at -2.1 2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 2.1 2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 6.3 2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 10.5 2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 14.7 2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 18.9 2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 23.1 2.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (model "3D/SH/Molex Mini-Fit Jr. 039281243 (ATX 24p 5566-24A).wrl"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.393701 0.393701 0.393701))
    (rotate (xyz 90 180 0))
  )
)
