(footprint "Test_Point_SMD_0.7mm"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "TP10"
		(at 0 -1.1 0)
		(layer "F.SilkS")
		(hide yes)
		(uuid "74a0f930-55e5-4062-948d-f17e73e0dd7b")
		(effects
			(font
				(size 0.6 0.6)
				(thickness 0.127)
			)
		)
	)
	(property "Value" "TEST_POINT"
		(at 0 0.4 0)
		(layer "F.SilkS")
		(hide yes)
		(uuid "4f44d327-f742-4000-8358-62d343ad340e")
		(effects
			(font
				(size 0.127 0.127)
				(thickness 0.03175)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" "TestPoint:Test_Point_SMD_0.7mm"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "db16c198-4f28-4843-b4a3-df8ae26708bd")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "7e079cf7-1b1d-4c87-91c4-8dcfc116a580")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "489bd356-64f0-435e-8886-5e46231cac94")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "USD_per_1000" "0"
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "2dea8846-7474-46de-9d31-47625814b926")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "USD_per_1" "0"
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "43509527-919c-4734-8c0d-cec868b90dd2")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Dielectric" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "4626e949-5674-4f35-83d9-4b4492cdb12b")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Footprint_Density" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "5c9b1dca-9436-45ed-bc0b-c2fffa5b8cc3")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Footprint_Library" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "86afa953-f948-4035-9983-3846acb97127")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "JLCPCB Part" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "48053267-e562-431e-b659-fdd37d98554c")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Mouser" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "959aa8dc-34d1-49d5-94b8-4702dd298ff4")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr exclude_from_pos_files exclude_from_bom)
	(fp_circle
		(center 0 0)
		(end 0.5 0)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type default)
		)
		(fill none)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "db60bce4-3702-4f9c-94db-28382c5a1ab3")
	)
	(fp_circle
		(center 0 0)
		(end 0.6 0)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(fill none)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "d14388dd-4e27-4eba-be31-183f485e76c3")
	)
	(pad "1" connect circle
		(at 0 0)
		(size 0.8 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(solder_mask_margin -0.05)
		(uuid "2e809c50-51bb-44d9-bb20-934ba86c95ef")
	)
)
