(module SOT-416 (layer F.Cu) (tedit 53C7ADA8)
  (tags "SOT416 SC75 SC-75")
  (attr smd)
  (fp_text reference SOT-416 (at -1.5 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0.8 -0.7) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_circle (center -0.7 0.2) (end -0.7 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.9 -0.4) (end -0.9 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.9 0.4) (end 0.9 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.9 0.4) (end 0.9 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.9 -0.4) (end -0.9 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.5 0.65) (size 0.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.5 0.65) (size 0.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -0.65) (size 0.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
