(footprint "Net_tie_0.2x0.2"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "KC1"
		(at 0.2 -0.2 180)
		(layer "F.SilkS")
		(hide yes)
		(uuid "8bdb1694-38c6-4bfe-b4d4-81b2853261ba")
		(effects
			(font
				(size 0.127 0.127)
				(thickness 0.03175)
			)
		)
	)
	(property "Value" "Kelvin_Connection"
		(at 0 0.199999 180)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "4a7d6545-6882-4221-901c-3e3f3f17da43")
		(effects
			(font
				(size 0.127 0.127)
				(thickness 0.03175)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" "NetTie:Net_tie_0.2x0.2"
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "d72a5077-7e82-4142-9da5-1abd5928f6ed")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "acd66c4a-240a-4ddc-b69b-0902276abad4")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "f73b428d-a1a1-454e-a892-841b0dda8ba2")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(attr exclude_from_pos_files exclude_from_bom allow_missing_courtyard)
	(net_tie_pad_groups "1,2")
	(fp_line
		(start 0 0)
		(end 0.4 0)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type default)
		)
		(layer "F.Cu")
		(uuid "7e321448-9cac-4388-94f8-d57f05712f5f")
	)
	(pad "1" smd circle
		(at 0 0)
		(size 0.2 0.2)
		(layers "F.Cu")
		(zone_connect 0)
		(uuid "1c5e1af7-4204-4e8c-a912-ac6407118a1f")
	)
	(pad "2" smd circle
		(at 0.4 0)
		(size 0.2 0.2)
		(layers "F.Cu")
		(zone_connect 0)
		(uuid "b3e472e8-58ec-4235-a07b-af6d6a1db6dc")
	)
)