(module Bourns_1140 (layer F.Cu) (tedit 55782E6D)
  (fp_text reference L1 (at 0 -19.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value 1140-101K-RC (at 0 -4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 3.679 0) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center 0 0) (end 3.429 0) (layer B.Fab) (width 0.05))
  (fp_circle (center 0 0) (end 19.3 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_text user "#6 SCREW" (at 0 4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 19.05 0) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 5 5) (drill 5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -14.605 0) (size 5 5) (drill 1.75) (layers *.Cu *.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 2 thru_hole circle (at 14.605 0) (size 5 5) (drill 1.75) (layers *.Cu *.Mask)
    (zone_connect 2))
)
