(module Mout_Hole_M2_Ribbed_Standoff (layer F.Cu) (tedit 55297732)
  (solder_mask_margin -0.1)
  (attr virtual)
  (fp_text reference REF** (at 0 1.3) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value M2_Standoff (at 0 -2.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 2.0875 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center 0 0) (end 2.0875 0) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center 0 0) (end 1.575 0) (layer B.Fab) (width 0.05))
  (fp_circle (center 0 0) (end 1.575 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 3.675 3.675) (drill 2.1) (layers *.Cu *.Mask)
    (zone_connect 2))
)
