(module SOD-128 (layer F.Cu) (tedit 53E7DA14)
  (tags SOD128)
  (attr smd)
  (fp_text reference SOD128 (at 0 -1.95) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 1.05) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start -1.1 -1.3) (end -1.1 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.1 1.3) (end -1.2 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.2 1.3) (end -1.2 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.2 -1.3) (end -1.3 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3 -1.3) (end -1.3 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3 1.3) (end -1.4 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.4 1.3) (end -1.4 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.4 -1.3) (end -1.5 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.5 -1.3) (end -1.5 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.5 1.3) (end -1.6 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.6 1.3) (end -1.6 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.6 -1.3) (end -1.7 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.7 -1.3) (end -1.7 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.7 1.3) (end -1.8 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.8 1.3) (end -1.8 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.8 -1.3) (end -1.9 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.9 -1.3) (end -1.9 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1 -1.35) (end -1 1.35) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2 1.35) (end 2 1.35) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2 1.35) (end 2 -1.35) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2 -1.35) (end -2 -1.35) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2 -1.35) (end -2 1.35) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -2.2 0) (size 1.4 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.2 0) (size 1.4 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
