(module SOD962-2 (layer F.Cu) (tedit 5999B1EC)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.15) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SOD962-2 (at 0 0.65) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0625)))
  )
  (fp_line (start -0.3 -0.15) (end 0.3 -0.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.3 -0.15) (end -0.3 0.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.3 0.15) (end 0.3 0.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.3 0.15) (end 0.3 -0.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.2 -0.15) (end -0.2 0.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.2 0.15) (end -0.1 0.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.1 0.15) (end -0.1 -0.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.4 -0.25) (end 0.4 -0.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.4 -0.25) (end 0.4 0.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.4 0.25) (end -0.4 0.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.4 0.25) (end -0.4 -0.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.45 -0.3) (end -0.25 -0.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.45 -0.3) (end -0.45 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.45 0.3) (end -0.25 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.25 -0.3) (end 0.45 -0.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.45 -0.3) (end 0.45 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.45 0.3) (end 0.25 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.45 -0.3) (end -0.45 -0.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.45 0.3) (end -0.45 0.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad K smd roundrect (at -0.2 0) (size 0.2 0.28) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.125))
  (pad A smd roundrect (at 0.2 0) (size 0.2 0.28) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.125))
  (pad K smd circle (at -0.208 0) (size 0.256 0.256) (layers F.Paste))
  (pad A smd circle (at 0.208 0) (size 0.256 0.256) (layers F.Paste))
)
