(module SOT-72-3 (layer F.Cu) (tedit 53C65782)
  (attr smd)
  (fp_text reference SOT-72-3 (at -1.1 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 0.6) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_circle (center -0.4 0.2) (end -0.3 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.6 -0.4) (end -0.6 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.6 0.4) (end 0.6 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.6 0.4) (end 0.6 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.6 -0.4) (end 0.6 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -0.4 0.49) (size 0.27 0.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.4 0.49) (size 0.27 0.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -0.49) (size 0.4 0.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
