(module JP-11_3R (layer F.Cu) (tedit 54C625C2)
  (tags "JUMPER CONNECTOR")
  (fp_text reference P3 (at -3.81 -4.445 180) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value CONN-11 (at -5.715 -1.524 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -5.08 -3.81) (end -2.54 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 -3.81) (end -2.54 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 -1.27) (end -5.08 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 -1.27) (end -5.08 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 -2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -1.27 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.27 -2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 1.27 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 3.81 -2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 3.81 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
)
