(module Raspberry_Pi_Camera_Module_v2 (layer F.Cu) (tedit 5C1E2D1D)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Raspberry_Pi_Camera_Module_v2 (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start -12.25 -9.25) (end 12.25 -9.25) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 12.25 -9.25) (end 12.25 14.25) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 12.25 14.25) (end -12.25 14.25) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -12.25 14.25) (end -12.25 -9.25) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Module.3dshapes/Raspberry_Pi_Camera_Module_v2.stp
    (offset (xyz -0.1 -2.4 3.2))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 90))
  )
)
